**VLF - Very Low Frequency da 3 a 30 kHz miriametriche** Non consentite ai radioamatori in Italia.

**LF Low Frequency**  **30..300 kHz KILOMETRICHE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135,7 kHz | 137,8 kHz | 2200 m | Secondario | Max 1 W. Eirp |

**MF Medium Frequency 300..3000 kHz ETTOMETRICHE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 472 kHz | 479 kHz | 635 m | Secondario | Max 1 W. Eirp |
| 1830 kHz | 1850 kHz | 160 m | Esclusivo |  |

**HF High Frequency 3..30 MHz DECAMETRICHE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3500 kHz | 3800 kHz | 80 m | Secondario | + Serv.Satelliti |
| 5351.5kHz | 5366.5 kHz | 60 m | Secondario | Max 15 W Eirp |
| 7000 kHz | 7200 kHz | 40 m | Esclusivo |  |
| 10,100 MHz | 10,150 MHz | 30 m | Secondario |  |
| 14,000 MHz | 14,250 MHz | 20 m | Esclusivo | + Serv.Satelliti |
| 14,250 MHz | 14,350 MHz | 20 m | Esclusivo |  |
| 18,068 MHz | 18,168 MHz | 17 m | Esclusivo | + Serv.Satelliti |
| 21,000 MHz | 21,450 MHz | 15 m | Esclusivo | + Serv.Satelliti |
| 24,890 MHz | 24,990 MHz | 12 m | Esclusivo | + Serv.Satelliti |
| 28,000 MHz | 29,700 MHz | 10 m | Esclusivo | + Serv.Satelliti |

**VHF Very High Frequency 30..300 MHz METRICHE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50MHz | 52 MHz | 6 m | Secondario |  |
| 144MHz | 146 MHz | 2 m | Esclusivo | + Serv.Satelliti |

**UHF Ultra High Frequency 300..3000 MHz DECIMETRICHE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 430 MHz | 434 MHz | 70 cm | Secondario |  |
| 435 MHz | 436 MHz | 70 cm | Primario | + Serv.Satelliti |
| 436 MHz | 438 MHz | 70 cm | Secondario | Solo S.Satelliti |
| 1240 MHz | 1245 MHz | 23 cm | Secondario |  |
| 1260 MHz | 1270 MHz | 23 cm | Secondario | Satelliti terra-sp |
| 1270 MHz | 1298 MHz | 23 cm | Secondario |  |
| 2300 MHz | 2440 MHz | 13 cm | Secondario |  |
| 2440 MHz | 2450 MHz | 13 cm | Secondario | + Serv.Satelliti |

**SHF Super High Frequency 3..30 GHz CENTIMETRICHE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5650 MHz | 5670 MHz | 5 cm | Secondario | + Serv.Satelliti |
| 5760 MHz | 5770 MHz | 5 cm | Primario |  |
| 5830 MHz | 5850 MHz | 5 cm | Secondario | + Serv.Satelliti |
| 10,300 GHz | 10,450 GHz | 3 cm | Secondario |  |
| 10,450 GHz | 10,500 GHz | 3 cm | Secondario | + Serv.satelliti |
| 24,000 GHz | 24,050 GHz | 1,5 cm | Esclusivo | + Serv.Satelliti |

**EHF Extra High Frequency 30..300 GHz MILLIMETRICHE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47,00 GHz | 47,20 GHz | 7 mm | Esclusivo | + Serv.Satelliti |